(footprint "SOT-223-3_TabPin2"
  (version 20221018)
  (generator "Protoflow")
  (layer "F.Cu")
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -5.4) (layer "F.SilkS"))
  (fp_text value "AMS1117-3.3" (at 0 5.4) (layer "F.Fab"))
  (pad "1" smd rect (at -2.3 3.15) (size 1.5 2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 0 3.15) (size 1.5 2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 2.3 3.15) (size 1.5 2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at 0 -3.15) (size 3.8 2) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
